**中国轻工业联合会团体标准**

TCNLIC XXXX－XXXX 假睫毛企业良好生产规范

编制说明

（征求意见稿）

标准起草组

# 2022年4月

目 次

[一、工作概况 3](#_Toc22080)

[二、标准编制原则和主要内容 3](#_Toc7268)

[三、 主要试验（或验证）情况 5](#_Toc19729)

[四、标准中涉及的专利的情况 5](#_Toc25977)

[五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况 5](#_Toc28380)

[六、与国际、国外对比情况 5](#_Toc9257)

[七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性 5](#_Toc1779)

[八、重大分歧意见的处理经过和依据 5](#_Toc9780)

[九、贯彻标准的要求和措施建议 5](#_Toc17026)

[十、废止现行有关标准的建议 6](#_Toc27098)

[十一、 其他应予说明的事项 6](#_Toc8279)

**一、工作概况**

**1 任务来源**

本项目由是根据中国轻工联合会文件【关于下达《绿色设计产品评价技术规范汽车用聚氨酯人造革合成革》等17项中国轻工业联合会团体标准计划的通知】（中轻联综合[2021]406号）要求，项目计划编号：2021039，项目名称“假睫毛企业良好生产规范”进行制定，主要起草单位：中国轻工业发展研究中心等。

**2 主要工作过程**

## 2.1 起草阶段

2021年12月，中国轻工联合会发布《假睫毛企业良好生产规范》标准制订计划。

2022年1月，召开了标准启动工作会议，成立了标准起草工作组，确定了工作方案。

2022年2-3月，根据工作方案，标准起草组对相关标准及技术资料进行检索、整理。

2022年3月，在前提搜集资料基础上，参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》、假睫毛产品行业标准等文件，形成标准草案。

2022年4月，经标准起草组修改完善、指标确认，形成标准征求意见稿及征求意见稿编制说明，报中国轻工业联合会质量标准部。

## 2.2 征求意见阶段

## 2.3 审查阶段

## 2.4 报批阶段

## 3 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等

本标准由平度市安璐尔靓眼睫毛厂、青岛瑞格美假睫毛工艺品有限公司、青岛伊曼美睫商贸有限公司、平度市博秀假睫毛厂、青岛伊莎贝拉眼睫毛有限公司、青岛尚萌朵假睫毛工艺品有限公司、平度鸿基鼎利睫毛厂、平度市弘昌假睫毛厂、青岛泽森眼睫毛有限公司、青岛轩尔新美妆用品有限公司等单位共同起草。

主要成员：王爱娟、王东朋、邓晓军、王海波、孙航、孙学高、张睿、付青伟、贾磊、刘杰。

所做的工作：国内外相关标准和技术资料的收集、整理、起草、验证等工作。

**二、标准编制原则和主要内容**

**1标准编制原则**

本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。

本标准起草过程中，主要按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》进行编写。

**2标准主要内容的论据**

本标准主要内容参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》等相关文件进行起草。

**2.1术语和定义**

本标准规定GB/T 23166《发制品 术语》、SN/T 2359《《进出口化妆品良好生产规范》》界定的术语和定义适用于本文件。同时参考假睫毛行业标准补充定义了假睫毛、嫁接假睫毛、粘贴假睫毛的术语和定义。

**2.2人员**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第3章对人员的要求。

**2.3厂房和设施**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第4章对厂房和设施的要求。

**2.4设备**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第5章对设备的要求。

**2.5原料和包装材料**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第6章对原料和包装材料的要求。

**2.6生产**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第7章对生产的要求。同时根据假睫毛生产的特点，参照行标等相关文件补充了制造过程应根据相关文件执行的内容，包括：

（1）产品材质、规格(曲度、长度、直径、颜色等)；

（2）制造过程各阶段的详细操作：

——纯手工：卡毛、压毛、合毛、合线、切毛、卷管、刷胶、加热定型、镶嵌和上托包装等；

——半手工：前几道工序机器制作，后两道工序人工制作；

——机制：主要是机器制作。

**2.7成品**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第8章对成品的要求。

**2.8质量控制**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第9章对质量控制实验室的要求。

**2.9不合品处理**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第10章对不合格品处理的要求。

**2.10废弃物**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第11章对废弃物的要求。

**2.11转包合同**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第12章对转包合同的要求。

**2.12偏差**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第13章对偏差的要求。

**2.13投诉和召回**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第14章对投诉和召回的要求。

**2.14更改控制**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第15章对更改控制的要求。

**2.15内部审核**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第16章对内部审核的要求。

**2.16文件**

参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》第17章对文件的要求。

**三、 主要试验（或验证）情况**

本标准主要内容参考SNT 2359-2009《进出口化妆品良好生产规范》等相关文件进行起草。经标准起草组研究一致认为标准制定科学合理，切实可行。

**四、标准中涉及的专利的情况**

本标准不涉及专利问题。

**五、****预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况**

假睫毛是一种用来美化眼部的人工睫毛，属于美容用品，可用于日常美化眼睛，也可以用来制造一些比较夸张的舞台效果。按做工可分为手工睫毛、半手工睫毛、机制睫毛。纯手工制作的睫毛工艺比较复杂，需要一根一根把睫毛丝勒起来，佩戴效果更加逼真，所以价格也相对较高。半手工睫毛前几道工序是用机器，后面两道工序也是人工制作，睫毛成品相对平整、好看。机制睫毛主要是机器制作，但也有一小部分会用到人工，成本较低，产量也大。假睫毛按用途分影视睫毛、布娃娃睫毛、仿真睫毛、节日捷毛、日常睫毛等。按材质主要分为纤维睫毛、真人发睫毛、动物毛睫毛、羽毛睫毛、金属炫彩睫毛、纸睫毛等。根据使用的睫毛梗不同分为透明塑料梗、棉线梗等，手工假睫毛从原料到成品生产过程多达十多道工序：卡毛、压毛、合毛、合线、切毛、卷管、刷胶、加热定型、镶嵌和上托包装等，每个工序都离不开工人的精心操作，所以属于劳动密集型产业。

天眼查数据搜索“假睫毛”相关的企业有3288家。如今我国睫毛品种多达上千种，贸易伙伴遍布全球，占全球假睫毛产量约七成，年产值几十亿元，带动就业五万余人。但目前行业发展也面临一些问题，如由于假睫毛生产门槛较低，目前从事假睫毛制作的以当地中老年妇女为主，以家庭小作坊、手工生产为主，因此生产规模较小，生产不规范，卫生条件也令人担忧，甚至还有用劣质产品依次充好的情况发生，直接影响产品质量，给消费者使用卫生安全和扩大产品出口造成影响。

本文件的发布实施将规范假睫毛生产，提高产品质量档次和国际竞争力，助力假睫毛产业健康稳定发展。

**六、与国际、国外对比情况**

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。

本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。

本标准水平为国内领先水平。

**七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性**

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准（含强制性标准）协调一致。

**八、重大分歧意见的处理经过和依据**

无重大分歧意见。

**九、贯彻标准的要求和措施建议**

建议本标准发布即实施。

**十、****废止现行有关标准的建议**

无。

1. **其他应予说明的事项**

无。